**13.01.2021**

**Тема: Изготовить женское нательное белье (ночная сорочка)**

**Подготовить детали кроя ночной сорочки к работе.**

**Цель:** Научиться кроить изделие, выполнять рациональную раскладку выкройки на ткани; уметь подготавливать детали кроя к работе.

**Назначение ночной сорочки**

*Ночная сорочка* ***служит нательным бельем*** *для сна. Одежда, надеваемая непосредственно на тело человека и предназначенная для создания благоприятных гигиенических условий.*

**Последовательность изготовления ночной сорочки**

1. ***Подготовить детали кроя ночной сорочки к работе***
2. ***Обработать кокетку и соединить ее с изделием***
3. ***Обработать горловину***
4. ***Обработать проймы и боковые швы***
5. ***Обработать оборку и соединить ее с изделием***
6. ***Выполнить окончательную отделку изделия***

**Детали кроя ночной сорочки**

1. ****Спинка 1 дет.
2. Полочка 1 дет.
3. Кокетка 1 дет.
4. Оборка 1 дет.

**Подготовка деталей кроя к обработке заключается в переносе контурных линий, конструктивных линий и маркировок на детали кроя различными способами.** *Контурные линии* (линии бока, плеча, низа, проймы, горловины и др.), *конструктивные линии* (вытачки, линии середины переда и др.) намечают на верхней детали и переносят на второй слой, т.е. на парную деталь или симметричную сторону.

**Способы перенесения линий выкройки**

***А) с использованием копировальной бумаги и резца- колесика.***

***Б) с использованием булавок.***

***В) при помощи прямых стежков.***

***Г) при помощи копировальных стежков.***

**С использованием копировальной бумаги и резца-колесика.** Копировальную бумагу, контрастную по цвету, накладывают вместе с выкройкой и проводят резцом-колесиком вдоль краев выкройки. Прямые линии проводят по линейке, контрольные точки - короткими штрихами.




**С использованием булавок**. Вдоль линии контура выкройки верхней детали вкалывают булавки насквозь через два слоя, на нижней детали мелком делают метки, а затем проводят линии. Способ не пригоден для тонких тканей.



**При помощи прямых стежков**. Конструктивные линии, которые необходимо видеть на лицевой стороне ткани, переносят прямыми стежками, разъединив детали кроя после прокладывания линий.



**При помощи копировальных стежков** Детали скалывают и по контурным линиям верхней детали прокладывают копировальные стежки, затем детали раздвигают и нитки разрезают.



**13.01.2021**

**Самостоятельная работа:**

1. Задание*.* ***Составить технологическую последовательность изготовления ночной сорочки***

**1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**6.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**


2. Задание. Выбрать правильный ответ

***Из каких материалов не изготавливаются ночные сорочки?***

* Шерстяные ткани
* Хлопчатобумажные ткани
* Трикотажные полотна

3. Задание. Составить правильное соответствие.

***Какими способами переносят линии на симметричную сторону?***



А) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Г) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_