Приложение №2

**Карта контрольного осмотра**

**Марка а/м\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г/н\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание работ** | **Отметка исполнителя** |
| **Двигатель** | |
| **1. проверка:** |  |
| 1.1. состояние и герметичность системы охлаждения, питания, смазки |  |
| 1.2. состояние шлангов топливного провода |  |
| **2. проверка:** |  |
| 2.1. фланец, кронштейн приемных труб глушителя |  |
| 2.2.труба выпуска отработанных газов, глушителя, резонатора |  |
| 2.3. фильтр очистки топлива |  |
| 2.4. радиатор |  |
| **Трансмиссия** | |
| **3. проверка:** |  |
| 3.1.состояние и герметичность гидропривода (или тросов привода) системы сцепления |  |
| **Ходовая часть** | |
| **4. проверка:** |  |
| 4.1. состояние подшипников ступиц передних колес |  |
| 4.2. состояние подшипников ступиц задних колец |  |
| 4.3. состояние шин колес (дисков) |  |
| 4.4. наличие и величины люфта в шарнирах подвески |  |
| **Рулевое управление** | |
| **5. проверка:** |  |
| 5.1. наличие люфта в шарнирах рулевых тяг |  |
| 5.2. наличие люфта шарниров рулевой колонки |  |
| 5.3. крепление рулевого механизма |  |
| **Тормозное управление** | |
| **6 проверка:** |  |
| 6.1. состояние и герметичность гидропривода тормозов на отсутствие трещин, вздутий тормозных шлангов и трубок при нажатии на педаль, отсутствие подтеканий, запотеваний |  |
| 6.2. состояние, толщина передних тормозных колодок (с/п 2 колеса) |  |
| 6.3. состояние, толщина передних тормозных дисков |  |
| 6.4. состояние, толщина задних тормозных колодок (с/п колеса) |  |
| 6.5. состояние, толщина задних тормозных дисков (барабанов) |  |
| 6.6. состояние защитных чехлов колесных цилиндров и скоб |  |

**Контрольный осмотр выполнил**

**руководитель объединения «Картинг» М.М. Раздольский**