***Инструкционная карта****«Обработка накладных карманов»*

*Оборудование и инструменты: деталь кроя кармана; нитки контрастного цвета, в цвет ткани; ручная игла; бытовая швейная машина; электроутюг;*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Технологическая операция* | |  | | --- | | *Рисунок обрабатываемого узла* | |
| *1.* | **Подогнуть** верхний срез кармана на 5мм на изнаночную сторону и **заметать** |  |
| *2* | **Застрочить** верхний срез кармана на 2мм от края |
| *3.* | ***Отогнуть*** *обработаный срез по прокладочным стежкам на лицевую сторону 1,5 сантиметра и*  ***сметать*** *по боковым линиям.* | *.*  *.* |
| *4.* | ***Стачать*** *боковые стороны карманов в углах по прокладочным строчкам* |
| *5.* | ***Удалить*** *временные строчки* |
| *6.* | ***Вывернуть*** *верх кармана и* ***выправить*** *углы.* |  |
| *7.* | ***Подогнуть*** *боковые и нижние срезы кармана на изнаночную сторону 10 мм и* ***заметать.*** |  |
| *8.* | ***Приутюжить*** *карман.* |  |
| *9.* | *Проверить качество обработки кармана.* |